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	[bookmark: _Hlk225852648]序号
	品名
	基本参数
	数量
	单位

	1
	机柜
	42U标准机柜,优质冷轧钢板；存放服务器、交换机。
	2
	台

	2
	监控
	摄像头前后4路，配置不低于300万像素POE供电拾音高清摄像机；存储硬盘≥4T盘，可存储、查阅、转存。
	4*2=8个
	摄像头

	[bookmark: _Hlk225852519]3
	云IDV管理点位120个
	1.同时支持Legacy与UEFI两种方式启动系统，支持管理维护双网卡、双硬盘，支持NVME，M.2新型高速固态硬盘。
2.支持批量管理设置终端机计算机名、IP地址、分辨率、时间同步等配置信息。支持限制使用多种外设设备。支持批量自动登入域及多域名分配管理。
3. ★支持超级镜像功能，可通过一个标准镜像可以支持多种不同硬件配置，可覆盖不同品牌、跨越不同代的CPU。（提供此功能界面截图证明，并加盖原厂公章）。
4.同时支持手拉手和广播两种镜像下载模式。支持边用边载的背景载入功能，可在正常上课的同时完成缓存载入，同一网络机器可互相分享数据，大幅减少网络传输中的重复数据，可以大幅提高传输效率。
5.终端本地硬盘无需安装操作系统，通过PXE网络部署和引导，启动虚拟桌面方式运行操作系统及应用，简化部署维护工作。
6.支持离线脱网运行:客户端可在没有网络连接的情况下可离线运行与在线状态下一致的操作系统及软件，并保证同一桌面环境在线与离线数据一致。
7.支持复杂网络环境、跨校区跨互联网部署 。 IP可达即可部署，支持WIFI/4G网络的更新桌面。满足学校使用WIFI的使用场景，简化网络结构。
8. 客户端支持Windows7/8.1/10系列的32位和64位系统及Linux系统，支持打包windows\Linux系统镜像。客户端可自主选择不同的系统环境启动或由管理端指定启动环境且多个虚拟系统环境可快速切换。
9.支持智能学习模式，系统可智能学习计算机的个性化配置，个性化驱动和用户的个性化设置并保存。用户进行桌面恢复时，可恢复至用户个性化快照。（
10.为了适应各种网络环境减少对网络环境的调整，可灵活支持U盘、网络、dhcp中继等多种部署方式。
11.支持终端的双盘管理，支持双盘固态和机械盘混合缓存载入，防止固态盘容量小而无法进行多系统镜像环境缓存。
12.支持使用U盘/移动硬盘在脱机的情况下（完全没有网络）脱机恢复桌面。
13.★为避免网络端口被占用而引起的教学环境不可用的问题，云桌面管理平台支持对服务器使用的网络端口进行检测，并通过检测结果帮助管理员快速分析和解决问题。（提供此功能界面截图证明）
14.★专属打印机管理模块，支持打印机的个性化管理。打印机配置在终端和服务器端都保留，如果终端使用还原桌面，打印机配置不需要重新在客户机上设置（提供此功能界面截图证明，并加盖原厂公章）。
15.支持从服务器端发起对客户端进行远程开机、关机、发送通知消息，发送远程命令，在提供授权情况下，支持管理员远程桌面协助排错功能。
16.支持多种帐户类型设置，可设置二、三级管理员，学生、老师帐户，对多教室的管理权限进行角色分配。支持直接读取Windows域账户信息，帮助终端计算机自动加入AD域，自动维护域的信任关系。
17.★支持大数据展示。可展示包括但不限于资产统计、设备详情、开关机对比、日志、系统使用情况等信息。（提供此功能界面截图证明）
18.★为保障在大批量终端集中下发与更新镜像时能够获得更快的速度，满足学校考试环境部署或统一更换镜像的需求，当学校网络带宽有限时，可支持在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至IO服务器，通过IO服务器分发镜像，实现数据分流，提升局域网内镜像的更新速度。(提供此功能界面截图证明）；
19. 终端端口可分类别底层统一控制（例如：控制所有 USB 存储输入输接口、光驱接口、软驱接口、硬盘接口、1394 接口、打印机接口、红外接口、磁带机接口、影像设备接口、移动通讯设备接口等）。（提供此功能界面截图证明，并加盖原厂公章）。
20.平台可以根据课表进行计划任务设置，可以设置固定时间、每天、每周、每月进行定时执行各种任务类型，包括开机、关机、切换模板、还原数据盘。（提供此功能界面截图证明，并加盖原厂公章）。
21. ★硬件资产管理：收集平台中所有终端硬件配置信息，包括终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。（提供此功能界面截图证明，并加盖原厂公章）。
22. ★硬件状态：收集平台中所有运行状态信息，至少包括设备地点、终端名称、CPU温度、主板温度、CPU风扇转速、开机时间、硬盘信息等。（提供此功能界面截图证明，并加盖原厂公章）。
23.软件资产管理，支持收集软件列表，软件安装时间，使用时长并计算使用率。
教师演示、屏幕笔、视频广播、视频直播、语音广播、语音对讲、学生演示、分组教学、分组讨论、屏幕录制、支持学生端屏幕录制、回放、文件分发、作业提交、屏幕监视、频道教学、签到、班级模型、上网限制、程序限制、黑屏肃静、分组管理、自动锁屏、防杀进程、请求帮助、远程消息、远程设置等功能；
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	4
	综合布线
	1、安装的主要内容包括：设备的安装、互联和所有线路双向标识码，与设备新增的所需配套的交换机、机柜、电源线、网线、视频线、数据线、接线板、插座的布置，教学所需必须软件安装等，教学软件安装需有原厂工程师技术负责部署并提供使用培训。 
2、电源线：符合国家标准，负载满足要求，三线分色分类阻燃分离布线。主干电源线采用品牌厂家生产的 4 mm2 优质多芯铜质护套线，其他电源线采用品牌厂家生产的 2.5 mm2 优质多芯铜质护套线，所有电源线必须取得检测合格证。  
3、网线：品牌厂家生产的六类双绞线，网线上打码。 
4、电源插座：符合国家标准，满足连接需求。 
5、线槽及扣条：金属或塑料线槽，符合国家安全标准，踢脚处线槽外必须加盖一次成型的不锈钢扣板。 
6、施工规范：满足GB/T50312-2016《综合布线系统工程验收规范》，强弱电规范（分离）施工，整个教室要具有高扩展性、灵活性、先进性、可管理性。在布线中，所有信息点均有一定编号规则和颜色规则，以方便维护。
	2
	

	5
	电脑桌椅
	规格：800*600*750桌面采用国家E1级标准25MM三聚氰胺板，经防潮防腐防虫处理，强度高，耐磨耐刮耐高温，不易变形，比重合理，采用与板件颜色，纹理配套25mm厚PVC封边
2.钢架采用1.2mm厚优质冷轧钢管，二氧化碳气体保护焊，焊接牢固，不变形，稳定性好，除锈，磷化，静电喷涂，高温固化而成。
	120机位
	

	6
	教师机讲桌
	木钢结构或钢结构，与其它机房的讲桌同款
	
	

	7
	窗帘、室内拆清
	①隔断墙拆卸、室内清运等
②原窗帘修补；如有损坏，则更换同款新窗帘。
	
	

	8
	隔断机房（放置服务器等）
	龙骨石膏板等材料隔断房，3米*5米=15平米，内外刷白。
	
	




